Busko-Zdrój, dn. 11.03.2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

„Królewskie Ponidzie”

ul. Grotta 3,

28-100 Busko-Zdrój

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |
| --- |
| Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część 1 – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Nidą w msc. Nowy Korczyn” Cześć 2 – „Zakup zestawu kajaków, kamizelek i wioseł z przyczepką do przystani w Nowym Korczynie”realizowany w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.**Część 1: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Nidą w msc. Nowy Korczyn”** obejmuje: - zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad rzeką Nidą w miejscowości Nowy Korczyn (montaż siłowni zewnętrznej) na podstawie uzyskanego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.809.2018 z dnia 27.11.2018 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;- budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach nad Nidą w miejscowości Nowy Korczyn na podstawie uzyskanego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.604.2019 z dnia 25.09.2019 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;Wyceny części 1 należy dokonać na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania poprzez sporządzenie i załączanie do oferty kosztorysu ofertowego.**Część 2: „Zakup zestawu kajaków, kamizelek i wioseł z przyczepką do przystani w Nowym Korczynie”: 2 szt. kajaki 1-osobowe, 4 szt. kajaki 2-osobowe, 4 szt. kajaki trzyosobowe w tym 2 szt. typu – canu/canoe, 17 szt. kamizelek asekuracyjnych dla dorosłych, 5 szt. kamizelek ratunkowych dla dzieci, 18 szt. wioseł, 4 szt. pagai, przyczepa do transportu 10 szt. kajaków”** o parametrach jak poniżej: 1. Kajak 1-osobowy:

- polietylenowa (LDPE) niezatapialna konstrukcja- długość ok. 2,89 m.- szerokość ok. 0,70 m.- głębokość ok. 0,32 m.- wyporność min. 130 kg.- waga ok 23 kg- długość kokpitu ok 1,04 m.- szerokość kokpitu 0,50 m.- siedzisko z wysokim oparciem i miejscem na napój- ergonomiczne rączki do przenoszenia kajaka- komplet podnóżków- mapnik- wymienna nakładka na kil- korek odpływowy- bez luku1. Kajak 2-osobowy:

- polietylenowa (LDPE) niezatapialna konstrukcja - długość ok. 4,14 m.- szerokość ok. 0,78 m.- głębokość ok. 0,37 m.- wyporność min. 260 kg.- waga ok 35 kg- długość kokpitu ok 1,98 m.- szerokość kokpitu 0,50 m.- 2 siedziska z wysokim oparciem i miejscem na napój- ergonomiczne rączki do przenoszenia kajaka- komplet podnóżków- mapnik- wymienna nakładka na kil- korek odpływowy- bez luku1. Kajak 3-osobowy:

- polietylenowa (HDPE) niezatapialna konstrukcja - długość ok. 4,25 m.- szerokość ok. 0,80 m.- głębokość ok. 0,30 m.- wyporność min. 280 kg.- waga ok 37 kg- długość kokpitu ok 2,21 m.- szerokość kokpitu 0,49 m.- 2 siedziska z wysokim oparciem i miejscem na napój oraz konsola z oparciem dla  dziecka.- ergonomiczne rączki do przenoszenia kajaka- komplet podnóżków- mapnik- wymienna nakładka na kil- korek odpływowy- bez luku1. Kajak typu canoe 3-osobowy:

- klasyczna konstrukcja wykonana z trójwarstwowego polietylenu - rączki do przenoszenia - trzy siedziska (ławeczki) - długość ok. 4,55 m. – szerokość ok. 0,90 m - wysokość ok. 0,48 m - waga ok. 43 kg1. Kamizelka asekuracyjna dla dorosłych:

- posiadająca aktualny Certyfikat CE wydany przez PRS (Polski Rejestr Statków) - wyprodukowana według normy PN-EN ISO 12402-5:2007- rozmiar XXL- waga ciała 70+ kg - obwód klatki piersiowej min. 115 cm- minimalna siłą wyporu min. 50 N.1. Kamizelka ratunkowa dla dzieci:

- posiadająca aktualny Certyfikat CE wydany przez PRS (Polski Rejestr Statków) - wyprodukowana według normy PN-EN ISO 12402-5:2007- rozmiar XS- waga ciała 15-30 kg - obwód klatki piersiowej min. 55-65 cm- minimalna siłą wyporu min. 40 N.1. Wiosła jednoczęściowe:

- pióro asymetryczne z polipropylenu z włóknem szklanym- wbudowany okapnik- drążek aluminiowy, średnica min. 28 mm, grubość ścianki min. 1,5 mm- skrętność wiosła 45O - długość 2,25 m.- waga całkowita ok 1,23 kg.1. Pagai:

- pióra symetryczne o powierzchni ok. 673 cm3  wykonane z materiału HTP - drążek aluminiowy dochodzący do końca pióra- wbudowany okapnik- skrętność wiosła 0O - długość ok 1,65 m.- waga całkowita ok 0,8-0,9 kg.1. Przyczepa do transportu 10 sz. kajaków:

- homologacja DMC- dopuszczalna masa całkowita 450-750kg,- stelaż do przewozu 10 sztuk kajaków- pełny ocynk (moczona)- rama wykonana z kształtownika konstrukcyjnego w całości cynkowana ogniowo,- solidne pałąki z grubych profili.- uchwyty na gumy lub linki- cały stelaż na kajaki demontowany- oświetlenie ( instalacja lutowana, zgodna z kodeksem ruchu drogowego)- koło najazdowe do manewrowania- resor, Amortyzator, Odbój - fabrycznie nowy gwarancja dobrej amortyzacji - zaczep kulowy 750kg,- półki na kajaki z grubego łańcucha + górne półki stałe- koła 165/70R13 - nowe koła- błotniki z wytrzymałego tworzywa ABS odpornego na pęknięcia lub metalowe  cynkowane- znak jakości ISO 9001 Wyceny części 2 należy dokonać na podstawie zestawienia dostarczanych zestawów kajakowych – tabela dotycząca części 2 zapytania w formularzu ofertowym.  |

1. **Termin realizacji zamówienia części 1 i części 2** – od dnia podpisani umowy od dnia 29.05.2020 r.
2. **Kryteria wyboru oferty:** 100 %. cena.
3. **Inne istotne warunki zamówienia:**

|  |
| --- |
| 1. Dostarczone przedmioty winny być nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii, winny spełniać wymagania norm krajowych UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
2. Użyte materiały muszą gwarantować długoletni okres ich eksploatacji oraz atrakcyjność pod względem estetycznym i graficznym.
3. Konstrukcja i montaż powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie, powinny być stabilne i wytrzymałe, nie powodujące zagrożenia życia i zdrowia użytkowników.
4. Wykonawca udzieli na dostarczone przedmioty gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt.
6. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
7. Przedmioty powinny być dostarczone do Zamawiającego w stanie gotowym, a roboty budowlane wykonane zgodnie ze sztuka budowlaną, obowiązującym przepisami prawa oraz załączoną dokumentacją techniczną.
8. W przypadku, gdy produkty nie będą zgodne z ofertą i zapytaniem ofertowym Wykonawca zobowiązany będzie wymienić w/w na zgodne z opisem zamówienia.
9. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 |

1. **Sposób przygotowania oferty.**

 Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 5 – Wzór oferty.

1. **Miejsce i termin złożenia ofert.**

 Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@krolewskieponidzie.pl lub
2. faxem: /41/ 3787177 lub

drogą pocztową na adres: KRÓLEWSKIE PONIDZIE" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój

1. Oferty należy składać do: 20 marca 2020 r., godz. 10:00. (decyduje data doręczenia do siedziby Lokalnej Grupy Działania).
2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 5 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu.
3. **Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.**

Imię i nazwisko: Piotr Strach / Łukasz Curyło

Tel. 41 234 54 05

E-mail: inwestycje@nowykorczyn.pl , biuro@krolewskieponidzie.pl